0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

- 2

- 1 . 5

- 1

- 0 . 5

0

0 . 5

1

1 . 5

2

E F C ( V o l t )

Offset (Hz)

F T S 1 2 0 0 o f f s e t v s F R S 1 0